附件3

湖南省中职学校学生公共基础课

普测考点机房配置要求

一、机房服务器配置

1．硬件配置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 考试机数量100台以下 | 考试机数量在100至200之间 |
| CPU | 至强双核 1.86G以上 | 至强四核2.13G以上 |
| 内存 | 2G以上 | 4G以上 |
| 硬盘空间 | 安装考试系统所在逻辑硬盘剩余空间大于20GB | 安装考试系统所在逻辑硬盘剩余空间  大于50GB |
| 网卡 | 100Mb | 100Mb或1000Mb |
| 交换机 | 百兆交换机 | 百兆或千兆交换机 |

2．软件配置

(1)安装中文32位Windows Server 2003+SP2或中文Windows Server 2008。

(2)安装IIS（Internet信息服务）的WWW服务。

(3)安装配置SQLServer2000 企业版+SP4/SQL Server 2005/2008

企业版。

二、考生考试用机配置

1．硬件配置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
| CPU | P4 2.8G 以上 | 酷睿双核2.0G以上 |
| 内存 | 1G | 2G以上 |

2．软件配置。安装IE 8以上、360（极速模式）、Google Chrome中的任意一款浏览器。

各考点学校要在考前对所有考试机房服务器和考生考试用机进行全面杀毒。